**乐山职业技术学院大金属球场维修项目**

**询价采购文件**

**中国·四川（乐山市）**

**采购单位：乐山职业技术学院**

**二0二四年七月**

# 第一章 询价须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号  | 应知事项  | 说明和要求 |
| 1 | 采购人 | 乐山职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 乐山职业技术学院大金属球场维修项目 |
| 3 | 资金来源 | 维修费 |
| 4 | 采购方式 | 询价采购 |
| 5 | 评标办法 | 最低评标价法 |
|  6 | 采购预算（实质性要求） | 本次采购预算：70000.00元（大写：柒万元整）超过采购预算的报价无效。 |
| 8 | 供应商资格要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.具有良好的售后服务系统，能提供良好的技术支持；6.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；7.行政法规规定的其他条件； |
|  9 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：不少于3家本次采购在后勤处网站发布询价文件方式邀请参加询价的供商。 |
| 10 | 响应文件的要求 | 1.供应商应当准备投标响应文件(按照第七章 响应文件格式准备)；2.响应文件均密封包装在一个密封袋内，密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、供应商名称；3.响应文件均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖章。 |
|  11 | 响应文件提交地点及截止时间 | 地点：乐山市市中区青江路中段1336号乐山职业技术学院后勤楼309室截止时间：2024年7月25日14:00时 |
| 12 | 供应商接受资格审查及参加询价时间和地点 | 时间：2024年7月25日14:00时地点：乐山市市中区青江路中段1336号乐山职业技术学院后勤楼309室 |

# 第二章 询价采购原则

## 1、询价程序

## 1.1供应商按时递交响应文件。

## 1.2资格性和符合性审查。

本项目需要询价小组进行资格性和符合性检查。

## 1.2.1询价小组应依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件的资格性和符合性进行审查，以确定供应商是否具备报价资格;

## 1.2.2资格性和符合性检查结束后，没有通过资格性和符合性的供应商，询价小组应当在询价报告中说明原因;

1.2.3询价小组应依据询价文件规定的所有实质性要求，对符合资格性和符合性的响应文件进行审查，以确定报价有效的供应商名单;

1.2.4报价方式：以供应商响应文件中的报价作为最终报价，不进行第二次报价。

2、评审办法

2.1最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。

2.2在询价评审过程中，供应商报价低于采购预算的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述;

供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理;

2.3询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

# 第三章 确定成交供应商原则

1.以有效供应商的报价由低到高依次排序，报价最低的为成交供应商;

2.确定成交供应商后，如该供应商拒签合同或拒绝提供服务的，将其列入不诚信供应商名单。原排序中的第二位供应商如接受第一位供应商的成交价，可顺位确定为成交供应商，以后依次类推;

3.供应商的所有疑问应在询价评审中解决，并形成文字记录。该记录作为成交后签订合同的附件，与合同具有同等法律效力。

**第四章 供应商资格要求及相关证明材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格、资质性及其他类似效力要求** | **相关证明材料** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效期内“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；且保证此次报价货物或服务必须属于该营业执照许可经营范围。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺书，加盖公章（详见响应文件格式） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |
| 5 | 具有良好的售后服务系统，能提供良好的技术支持 |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |
| 7 | 法定代表人（负责人）授权书 | 详见响应文件格式 |

注：

1.供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章；

2.本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上；

3.供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章 供应商符合性（形式性）要求及通过标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查项目 | 通过条件 |
| 1 | 响应文件组成 | 符合询价文件要求 |
| 2 | 响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、有效期等 | 符合询价文件要求 |
| 3 | 响应文件报价 | 报价唯一 |

# 第六章 采购项目技术、服务、及其他商务要求（实质性要求）

**一、项目概述（实质性要求)**

项目名称：乐山职业技术学院大金属球场维修项目

预算金额：70000.00元（大写：柒万元整）

1. **项目清单（实质性要求）**

|  |
| --- |
| **乐山职业技术学院大金属球场维修项目预算** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 大金属球场地面开裂修补 | 1.裂缝清理； 2.聚氨酯灌缝处理； 3.混合型弹性面层修补。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 大金属球场地面滚漆翻新 | 1.原混合型地面冲洗、清扫； 2.油漆滚涂。 | ㎡ | 600 |  |  |
| 3 | 大金属球场防腐木挡板 | 1.使用部位：大金属球场 2.材质：防腐实木，单块防腐木挡板尺寸4m\*25cm\*4.5cm；3.刮涂油漆。 | m | 240 |  |  |
| 4 | 防撞橡胶垫 | 1. 使用部位：球场两端挡板内侧表面；

2.材质：聚氨酯弹性卷材； 3.固定方式：胶粘。 | ㎡ | 6 |  |  |
| 5 | 定制卡槽扣件 | 1.使用部位：大金属球场； 2.规格：长20cm\*宽5cm\*5cm 厚2.0mm 3.挡板连接处使用不锈钢卡槽上下卡住由螺栓固定，每个连接处配置一个三角支架； 4.两个卡槽加一个支架为1套，卡槽为不锈钢材质，支架为镀锌管材质。预计卡槽72个，支架32个。 | 套 | 48 |  |  |
| 6 | 合计 | 大写： |  |

**三、服务要求（实质性要求)**

1.服务要求 ：供应商应在15日内按项目维修清单要求完成大金属球场维修工作。

2.质量要求

（1）中标供应商须提供全新的维修材料（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

（2）产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准。

（3）产品出现质量问题时，中标供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担。

（4）因维修不当造成的损失，中标供应商亦应负责修理，费用由中标供应商承担。

**四、付款方式（实质性要求）**

本项目无预付款。维修整改完成后进行验收，验收通过后，由服务商按照结算金额开具正规发票，采购方收到发票后在30个日历日内（遇学校特殊情况除外），通过银行转账支付给服务商。

**五、验收方法标准（实质性要求)**

1.质量验收方式：外观质量在采购方收货时验收，内在质量以双方一致确认的第三方检测检验机构出具的产品质量检验报告为准（如有需要），供货商保证其在保质期内的质量合格。

2.采购人对成交供应商提供的产品参数与最终呈现的功能逐条验收，若存在虚假响应则供应商应承担相关经济责任和法律责任。

3.甲方对乙方提供的维修服务参照《关于沿用＜乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则＞的通知》（乐市财政采〔2021〕8号）要求、本项目采购文件中的技术规格要求及和国家有关标准进行现场验收。

**六、报价要求（实质性要求)**

#### 供应商应当结合自身采购成本、维修施工及后期服务等成本因素，自主报价，报价需对分项和总价进行报价。供应商的报价不因周边市场价的波动变化而调整。供应商报价是履行合同的最终价格，包括履约本项目时的所有采购、供货、配送、保险、税费、代理、人工、搬运、检测、合理利润等所有费用的总和，采购人在支付货款时不再承担其他任何费用，如出现在响应报价时估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

**第七章 响应文件格式**

**乐山职业技术学院大金属球场维修项目**

**询价采购报价文件**

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖个人名章）

年 月 日

**一、具有独立承担民事责任的能力**

注：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供有效期内“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；且保证此次报价货物或服务必须属于该营业执照许可经营范围。

**二、承诺函**

乐山职业技术学院：

我单位在参加本项目“ 乐山职业技术学院大金属球场维修项目 ”（项目名称）的询价招标活动，我单位在此声明并承诺如下：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的第六章实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

**三、法定代表人授权书**

乐山职业技术学院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加乐山职业技术学院大金属球场维修项目（项目名称）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或加盖个人名章）：XXX

职 务：XXX

被授权代表签字：XXX

职 务：XXX

日 期： 年 月 日

提示：

1.法定代表人作为投标代表人的，不需提供此委托书。但须提供法定代表人身份证复印件。

2.供应商为个体工商户等无法定代表人的，可将法定代表人改为负责人。

3.提供法人、授权人身份证复印件并加盖公章。

### 四、报价明细表

项目名称：乐山职业技术学院大金属球场维修项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 大金属球场地面开裂修补 | 1.裂缝清理； 2.聚氨酯灌缝处理； 3.混合型弹性面层修补。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 大金属球场地面滚漆翻新 | 1.原混合型地面冲洗、清扫； 2.油漆滚涂。 | ㎡ | 600 |  |  |
| 3 | 大金属球场防腐木挡板 | 1.使用部位：大金属球场 2.材质：防腐实木，单块防腐木挡板尺寸4m\*25cm\*4.5cm；3.刮涂油漆。 | m | 240 |  |  |
| 4 | 防撞橡胶垫 | 1.使用部位：球场两端挡板内侧表面； 2.材质：聚氨酯弹性卷材； 3.固定方式：胶粘。 | ㎡ | 6 |  |  |
| 5 | 定制卡槽扣件 | 1.使用部位：大金属球场； 2.规格：长20cm\*宽5cm\*5cm 厚2.0mm 3.挡板连接处使用不锈钢卡槽上下卡住由螺栓固定，每个连接处配置一个三角支架； 4.两个卡槽加一个支架为1套，卡槽为不锈钢材质，支架为镀锌管材质。预计卡槽72个，支架32个。 | 套 | 48 |  |  |
| 6 | 合计 | 大写： |  |

注：

1.以上报价是供应商为完成本项目、达到询价文件具体项目需求及经过询价小组确定的最终项目需求的所有费用，已包括所有相关税费；

2.本函在供应商提供的响应文件中提供，为最终报价，不组织二次报价；

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或加盖个人名章）

日期： 年 月 日